RTM是政府要求大众收集用户电车的数据应用而生的项目，VW后台有一个很大的收集信息的服务器，RTM的作用就是为大众车型做模拟。

RTM下又分为OCU3,OCU4,TBOX4G,TBOX2G。

Tbox4G是保时捷用于测试的项目，如电池，电压，速度等

OCU4,OCU3是一个盒子，就是类似于网关的作用，汽车将信号发到盒子上，盒子收集起来发送给大众的后台

Car2x是用于VW的灰色服务（跟车有关，比如车窗，开关车锁，鸣笛，实时地图等）。用来模拟这些灰色服务。分为三个Q7，途锐。还有一个待定。做他们三个的一些服务。有车对车，车对APP

Antomation是用于VW的彩色服务（比如说收音机，新闻，天气等），模拟彩色服务。但是是自动化的模拟。是一些车由于太过昂贵，造车架子进行测试。价格太高如，法拉利，宾利等，因此使用antomation进行自动化的模拟